**Hinweise zur Schleifkontakt Can Anschluss**

* Versuchs-Kabel von BuR zu Schleifkontakt ist beschriftet auf den Steckern und auf dem Versuchs-Schleifkontakt wie auf Fotos erkennbar, die schwarzen Litzen auf den Schraubanschlüssen haben wie immer Nummern.
* Nummerierung am Versuchs-Schleifkontakt außen, entspricht den Nummern oben auf den Kontakten.
* Die Litze mit Schrumpfschlauch ist die Schirmung.
* Die Schirmung wird auf die Erdung angeschlossen.
* Anschlusskodierung des CAN Master Modul Steckers und des Steckers am Sensor im Dokument „Dropbox\Projekt\_RoboKran\_Basisprogramm\05\_BuR\CanSensor\CAN\_Notizen\ Pepperl und Fuchs Can Sensor einbinden.docx“
* Dort ist auch die Einbindung in AS zu finden.